水利水电工程人工智能检测综合技术研究与应用项目
[bookmark: _GoBack]水利工程渗漏综合检测仪开发设计采购询价公告
致各报价人：
根据科研项目工作需要，我公司现以询比方式对水利水电工程人工智能检测综合技术研究与应用项目水利工程渗漏综合检测仪开发设计进行公开采购，欢迎符合条件的报价人就以下内容进行报价。
一、采购需求
（一）采购内容
采购标的：水利工程渗漏综合检测仪开发设计。
服务内容：
（1）系统架构设计：基于井下探头模块化串联结构，完成电缆接头段、摄像观测段、示踪剂储存与释放段、微流体输送段的总体布局与集成方案设计；
（2）技术文件交付：提供完整的工程图纸、检验规范及操作说明书。
设计技术要求：
（1）设计必须满足以下工况条件：适用孔径φ75~φ110mm，工作深度0~100m（可扩展至200m），静水压力≤20MPa，工作温度0~60℃；
（2）控制系统需实现地面远程操控井下示踪剂释放，支持连续、脉冲、定量三种模式，流量控制精度≤±5%；
（3）设计交付物应包含：全套加工图纸（CAD/三维模型）、关键零部件制造与检验标准、总装工艺规程、用户操作手册。
供货期限：自合同签订之日起30个工作日内交付全部设计成果。
验收标准：
（1）设计文件完整性验收：图纸、计算书、工艺文件、操作手册等交付物齐全，内容符合合同要求；
（2）方案评审验收：由我部门组织专家对设计方案进行评审，确认其技术路线、结构合理性、工况适应性满足设计要求。
（二）报价人资格要求
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供有效的营业执照，并提供加盖公章的证书复印件；
（2）具备机电工程类专业承包或总承包资质，或拥有同类井下仪器/勘探设备的设计开发经验，需提供近3年内至少1份同类项目合同或验收报告复印件；
（3）核心设计团队应包含机械设计、流体力学、自动控制等专业背景人员；
（4）报价人须具备良好的商业信誉，通过信用中国、中国政府采购网等渠道查询近三年在经营活动中没有重大违法记录。
（三）报价要求
（1）报价人应在规定时间内向询价人做出一次性书面报价；
（2）报价应包含设计开发费、技术资料费、评审配合费、差旅费、税费及售后服务费等所有费用，为最终交付价；
（3）本次采购按照合理低价原则确定成交供应商；
（4）拦标价：人民币10万元（大写：壹拾万元整）。
二、报价时间、地点及方式
（一）报价时间
2026年10月14日至2026年10月20日，逾期不予受理。
（二）报价地点
辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（沈阳市和平区光荣街68号）。
（三）报价方式（任选其一）
（1）将密封完好的纸质报价文件邮寄至上述地址（收件人：曲瑞）；
（2）将报价文件电子版（PDF格式，加盖公章）发送至邮箱：337161106@qq.com；
（3）面送至公司参与比选。
逾期送达、未送达指定地点或未按要求密封的报价文件，询价人不予受理。
（4） 联系方式
联系人：曲瑞
电  话：15042242759


附件：水利水电工程人工智能检测综合技术研究与应用项目
水利工程渗漏综合检测仪开发设计报价单
辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司：
我单位已认真阅读上述询价公告，决定参加报价。
1.我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向贵单位提供以下设计开发服务：
	序号
	品名
	品牌/型号（由报价人填写）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	系统架构设计（总体布局与集成方案）
	
	1项
	
	

	2
	技术文件交付（加工图纸、检验标准、工艺规程、操作手册）
	
	1套
	
	

	
	合计
	
	
	
	


设计开发总报价为：（大写）人民币       元整
（小写）¥：     元
2.交付周期：自合同签订之日起  个工作日内交付全部设计成果。
3.质保承诺：我方承诺提供设计成果交付后不少于  个月的技术支持与修改服务。
4.一旦我方成交，我方将严格按照询价文件和合同规定的每一项要求，保质保量按期完成设计开发及技术服务工作。
5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与询价有关的文件。
