水利水电工程人工智能检测综合技术研究与应用项目
水利工程渗漏综合检测仪采购询价公告
致各报价人：
根据科研项目工作需要，我公司现以询比方式对水利水电工程人工智能检测综合技术研究与应用项目水利工程渗漏综合检测仪硬件制造进行公开采购，欢迎符合条件的报价人就以下内容进行报价。
一、采购需求
（一）采购内容
采购标的：水利工程渗漏综合检测仪硬件制造。
加工制造内容：
（1）井下探头总成（4段）：含电缆接头段、摄像观测段、示踪剂储存与释放段（核心储料机构）、微流体输送段的全部零部件加工与组装调试；
（2）地面控制总成：含手动/电动绞车（配集流环）、地面测控终端（8寸触摸屏）、示踪剂注入与混匀装置（带加热搅拌功能的混合桶及高压注入泵）；
（3）连接附件：含抗拉承重电缆（含滑环）、各舱段连接件、密封件、快速接头等；
（4）备品备件：提供一套易损密封件及微孔释放阀备件。
材料与工艺要求：
（1）承压舱体必须使用316L或17-4PH不锈钢，并按照设计要求进行热处理和表面处理；柔性气囊使用氟橡胶（FKM）模压成型；
（2）关键尺寸精度：储料舱内径圆度≤0.02mm，表面粗糙度Ra≤0.8μm；
（3）密封耐压性能：整机装配完成后，必须通过气密性试验（1.5倍工作压力，7.5MPa保压30min无压降）和耐水压试验（15MPa保压30min无泄漏）。
交付物要求：
提供出厂合格证、主要金属材料材质证明、关键尺寸检验记录报告、耐压/气密性试验报告、CMA/CNAS认可的计量校准证书（如涉及）。
供货期限：自合同签订且收到完整图纸后45个工作日内完成制造并交付至我方指定地点。
验收标准：
（1）资料验收：出厂文件（合格证、材质单、检验报告、试验报告）齐全且内容与实物相符；
（2）实物验收：设备外观无损伤，各舱段连接紧固，机身SN码与出厂文件一致；通电后，地面控制台与井下探头通讯正常，操控界面流畅；
（3）功能验收（模拟工况）：在含砂量≤5%的模拟浑水环境中进行整机联动测试：①微型泵启动顺畅，示踪剂从微孔（φ0.3mm）呈雾状均匀喷射；②摄像画面清晰，示踪剂扩散轨迹可见，图像传输无卡顿；③按设定值完成连续/脉冲/定量三种释放模式，累计排量误差≤±3%；
（4）连续运行测试：系统连续运行4小时无故障，地面测控终端满电连续工作≥8h，井下探头连续作业≥10h。
（二）报价人资格要求
（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供有效的营业执照（经营范围应包含仪器仪表制造、石油机械加工或相关领域），并提供加盖公章的证书复印件；
（2）具备ISO9001质量管理体系认证，并提供有效证书复印件；
（3）具备深孔精密加工（公差IT6级）、激光打孔（微孔级别）及高压密封装配的工艺能力与业绩，需提供近3年内同类产品加工合同复印件；
（4）报价人须具备良好的商业信誉，通过信用中国、中国政府采购网等渠道查询近三年在经营活动中没有重大违法记录。
（三）报价要求
（1）报价人应在规定时间内向询价人做出一次性书面报价；
（2）报价应包含材料费、加工费、组装调试费、运输费、保险费、税费及售后技术服务费等所有费用，为最终交货价；
（3）本次采购按照合理低价原则确定成交供应商；
（4）拦标价：人民币25万元（大写：贰拾伍万元整）。
二、报价时间、地点及方式
（一）报价时间
2026年10月14日至2026年10月20日，逾期不予受理。
（二）报价地点
辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（沈阳市和平区光荣街68号）。
（三）报价方式（任选其一）
（1）将密封完好的纸质报价文件邮寄至上述地址（收件人：曲瑞）；
（2）将报价文件电子版（PDF格式，加盖公章）发送至邮箱：337161106@qq.com；
（3）面送至公司参与比选。
逾期送达、未送达指定地点或未按要求密封的报价文件，询价人不予受理。
（4） 联系方式
联系人：曲瑞
电  话：15042242759


附件：水利水电工程人工智能检测综合技术研究与应用项目
水利工程渗漏综合检测仪硬件制造报价单
辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司：
我单位已认真阅读上述询价公告，决定参加报价。
1.我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向贵单位提供以下设备及服务：
	序号
	品名
	品牌/型号（由报价人填写）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	井下探头总成（4段，含组装调试）
	
	1套
	
	

	2
	地面控制总成（绞车、测控终端、注入混匀装置）
	
	1套
	
	

	3
	连接附件（电缆、连接件、密封件、快速接头）
	
	1套
	
	

	4
	备品备件（易损密封件及微孔释放阀）
	
	1套
	
	

	
	合计
	
	
	
	


技术服务总报价为：（大写）人民币       元整
（小写）¥：     元
2.供货周期：自合同签订且收到完整图纸后  个工作日内完成制造并交付。
3.质保承诺：我方承诺提供不少于  年的设备质保服务，质保期内免费维修或更换非人为损坏的部件。
4.一旦我方成交，我方将严格按照询价文件和合同规定的每一项要求，保质保量按期完成制造、交付及售后服务工作。
5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与询价有关的文件。
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